

**2.600 €**

**SRH 370H.32 / 3200 kg**

* En cada columna hay un pistón de elevación que no requiere mantenimiento.
* La sincronización de los cables de concesión.
* Elevador sin base, permite un fácil acceso al área de trabajo.
* Altura de elevación de más de 2 metros.
* Perfecta sincronización de los carros independientemente del reparto de carga.
* Válvula de seguridad contra sobrecargas y la rotura de los tubos hidráulicos.
* Válvula para controlar la velocidad de descenso.
* Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento automático que garantiza la máxima seguridad durante el estacionamiento.



